**16 BIT SUBTRACTION**

LHLD 2500

XCHG

LHLD 2502

MOV A,E

SUB L

MOV L,A

MOV A,D

ADC H

MOV H,A

SHLD 2504

HLT

**Output:**

