**8 BIT ADDITION**

LDA 2050

MOV B,A

LDA 2052

ADD B

STA 2054

HLT

**Output :**

