**8 BIT SUBTRACTION**

LDA 2050

MOV B,A

LDA 2052

SUB B

STA 2054

HLT

**Output :**

